Allegato E.3 al DISCIPLINARE DI GARA

Lotto 3 - Sistemi per terapia a pressione negativa per medicazioni addominali. 
Sistema a pressione negativa per il trattamento dell'addome aperto, costituito da pompa di aspirazione Questionario tecnico

Produttore.......................................

Modello.........................................

Fornitore........................................

Anno   inizio   produzione................................

 	REQUISITI	DESCRIVERE	
1	Pompa di aspirazione con funzionamento sia continuo che intermittente.	 	
2	Bassa rumorosità.	 	
3	Sistema dotato di allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente e dell'operatore, in particolare devono essere previsti almeno i seguenti allarmi:	 	
4	-          Contenitore fluidi pieno;	 	
5	-          Pressione di esercizio diversa dalla pressione impostata;	 	
6	-          Perdite di vuoto;	 	
7	-          Batteria guasta o scarica;	 	
8	-          Ostruzione accidentale del tubo di drenaggio.	 	
9	·         Dotato di display per la visualizzazione dei parametri impostati (almeno: valori di pressione esercitata, tipo di funzionalità in corso intermittente/continua, batteria residua).	 	
10	·         Dotato di contenitore di raccolta fluidi monouso di varie dimensioni min. 500 ml. 	 	
11	·         Dotato di sistema di contenimento degli odori e di solidificazione dei fluidi.	 	
12	·         Possibilità di alimentazione elettrica sia da rete che a batteria con autonomia minima 4 ore.	 	
13	·         Corredata di tutto quanto necessario per il completo, corretto e sicuro utilizzo e trasporto (ad esempio supporto per utilizzo a letto).	 	
14	L' apparecchiatura dovrà essere fornita completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo. Tutti i software di gestione dovranno essere forniti aggiornati all'ultima release ed in lingua italiana.	 	
 	Materiale di consumo	 	
15	Dovranno essere offerti, inclusi nel canone di noleggio del service giornaliero i kit di medicazione adatti all'utilizzo su ferite addominali.	 	
16	Il Kit di medicazione e sigillazione monouso della ferita offerto dovrà essere composto di tutti gli elementi necessari all'applicazione, con la seguente dotazione minima:	 	
17	-          Sistema di drenaggio dotato di meccanismo che garantisca una distribuzione omogenea dell'aspirazione su tutto il comparto addominale.	 	
18	-            Sistema di drenaggio e raccolta con tubi dotati di dispositivo di sicurezza tipo luer lock o equivalente in grado di evitare il distacco accidentale del drenaggio e di facile utilizzo 	 	
19	-            Kit di riempimento della ferita in schiuma di poliuretano completo di dispositivo di  protezione dei visceri con medicazione non aderente e in materiale biocompatibile 	 	
20	-            Pellicola adesiva trasparente per sigillare la zona di applicazione.	 	
21	-          Medicazione molto ampia e modellabile, per adeguarsi alla misura dell'addome di qualunque paziente. La medicazione deve garantire la massima efficienza per raccogliere il contenuto fluido della cavità addominale proteggendo al tempo stesso i visceri da ogni possibile insulto, tramite interposizione di medicazioni non aderenti in materiale biocompatibile. Deve contrastare attivamente la retrazione fasciale.		
22	Le medicazioni, i tubi di raccordo ed i vari accessori devono essere imbustati singolarmente in confezioni sterili.		

o	Allegate le schede tecniche.
o	Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili descriverne il motivo.