CIG DERIVATO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ORDINATIVO DI FORNITURA**

**nell’ambito dell’Accordo Quadro avente ad oggetto la “fornitura e posa in opera di tende per le esigenze dei Presidi Ospedalieri e strutture varie dell’Asl di Pescara” stipulato a seguito dell’aggiudicazione della procedura identificata dal CIG \_\_\_\_\_\_\_ espletata ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.e) del D.lgs.36/2023.**

**Committente:** Azienda Sanitaria Locale di Pescara

**Appaltatore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** – P.IVA e C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 **FORNITURA/PRESTAZIONE RICHIESTA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODICE** | **DESCRIZIONE** | **PREZZO A MQ.** | **MISURA A MQ.** | **IMPORTO FORNITURA** |
| **1C.22.400.0050.a** | Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, oppure in materiale plastico, complete di nastri e congegni per il sollevamento e l’orientamento, cassonetto e spiaggiale metallici verniciati a smalto. Compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta: lamelle da 35 mm.  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
| **1C.22.400.0050.b** | Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, oppure in materiale plastico, complete di nastri e congegni per il sollevamento e l’orientamento, cassonetto e spiaggiale metallici verniciati a smalto. Compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta: lamelle da 50 mm.  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
| **1C.22.400.0060.a** | Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri, comando di sollevamento a fune e orientamento ad asta, cassonetto e spiaggiale metallici, accessori coordinati in tinta con lamelle. Compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta: lamelle da 25 mm.  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
| **1C.22.400.0060.b** | Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri, comando di sollevamento a fune e orientamento ad asta, cassonetto e spiaggiale metallici, accessori coordinati in tinta con lamelle. Compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta: lamelle da 15 mm.  |  |  |  |
| **1C.22.400.0070.a** | Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria: guide laterali in nylon (per ogni tenda) |  |  |  |
| **1C.22.400.0070.b** | Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria: monocomando a fune |  |  |  |
| **1C.22.400.0070.c** | Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria: arganello per manovra ad asta volante |  |  |  |
| **1C.22.400.0070.d** | Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria: motorizzazione |  |  |  |
| **1C.22.400.0070.e** | Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria: centralina telecomando e ricevitore |  |  |  |
| **1C.22.400.0070.f** | Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria: pulsantiera telecomando |  |  |  |
| **1C.22.400.0150.a** | Tende plissè, poliestere 100%, varie finiture profili. Compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: tessuto normale o metallizzato |  |  |  |
| **1C.22.400.0150.b** | Tende plissè, poliestere 100%, varie finiture profili. Compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: tessuto ignifugo |  |  |  |
| **1C.22.400.0200.a** | Tende verticali scorrevoli da mm.127. compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: tessuto 100% fibra di vetro, ignifugo oppure poliestere 100% |  |  |  |
| **1C.22.400.0200.b** | Tende verticali scorrevoli da mm.127. compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: tessuto 100% Trevira CS oppure 53% filo vetro e 47% PVC, oscurante |  |  |  |
| **1C.22.400.0200.c** | Tende verticali scorrevoli da mm.127. compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: tessuto 100% Trevira CS lavabile |  |  |  |
| **1C.22.400.0200.d** | Tende verticali scorrevoli da mm.127. compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: tessuto 47% fibra di vetro e 53% acrilico, oscurante |  |  |  |
| **1C.22.400.0200.e** | Tende verticali scorrevoli da mm.127. compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: sovraprezzi per binario con apertura centrale, raggruppamento centrale o comando opposto ai teli (per ogni caratteristica e per una tenda) |  |  |  |
| **1C.22.700.0100.a** | Revisione tende alla veneziana, con revisione e riparazione dei meccanismi di manovra e raddrizzatura lamelle, compreso montaggio e smontaggio ove necessario: senza sostituzione delle corde |  |  |  |
| **1C.22.700.0100.b** | Revisione tende alla veneziana, con revisione e riparazione dei meccanismi di manovra e raddrizzatura lamelle, compreso montaggio e smontaggio ove necessario: senza sostituzione delle corde e lavaggio |  |  |  |
| **1C.22.700.0110.a** | Revisione tende plissè, compreso montaggio e smontaggio: con lavaggio del tessuto |  |  |  |
| **1C.22.700.0110.b** | Revisione tende plissè, compreso montaggio e smontaggio: con sostituzione del tessuto |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
| **1C.22.700.0120.a** | Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio: con lavaggio del tessuto |  |  |  |
| **1C.22.700.0120.b** | Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio: con sostituzione del tessuto normale |  |  |  |
| **1C.22.700.0120.c** | Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio: sostituzione con tessuto Trevira ignifugo |  |  |  |

**Luogo della fornitura e posa in opera** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Data avvenuto sopralluogo** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tempi di esecuzione della fornitura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Pescara, \_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL DEC (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) L’APPALTATORE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_